空气波压力治疗仪技术参数及配置要求

1.适用范围

* 1. 抗栓模式，适用于防止下肢静脉血栓形成。
  2. 序贯模式，适用于静脉回流不好的病人。
  3. 水肿模式，适用于兼有严重水肿病人。
  4. 动脉组合模式，适用于有下肢动脉缺血症状。
  5. 按摩组合模式，适用于老年病人及虚弱病人，卒中患者。
  6. 康复组合模式，适用于内外科床旁康复治疗。

1. 技术参数
   1. 双路八腔，可悬挂床头
   2. 可关闭某腔以跳过伤口或脆弱部位。
   3. 设定功能时间范围为0～60分钟，步长1min。
   4. 循环充气间隔时间可调。
   5. 腔室达到设置压力后保持时间可调。
   6. 腔室压力可调，调节步长为1mmHg，各腔压力可独立调节。
   7. 触控屏，充气速度可调并显示。
   8. 工作时噪声≤60dB。
   9. 可配备上肢、腿部、足部气囊套筒。
   10. 每台配备2套压力气囊。
   11. 每台均配备小推车一辆。