**血栓弹力图技术参数及要求**

1. 各通道的温度、时间能够独立显示
2. 监测抗凝、抗血小板等药物治疗
3. 检测通道≥8通道测试
4. 检测方法：粘度法（陀螺仪）
5. 监测速度≥10-20Test/小时
6. 开机自动检测，免人工基线检测
7. 装杯：一键自动上/下杯
8. 屏幕≥15英寸触摸屏
9. 质控：有质控选择界面，需原厂配套试剂盒，高低两个水平质控品
10. 数据传输有LIS外接串口，与LIS自动、实时、批量图文传输
11. 条码扫描可连接扫码枪，自动录入患者信息
12. 样本类型：全血、PRP/PPP
13. 输出参数支持输出≥16项国际参数（普通杯测试）
14. 报告模式：图形+数据，支持自定义打印报告模式
15. 需具有操作日志记录，报警日志记录。支持日志筛选查询
16. 支持数据备份及数据恢复
17. 具有筛选功能
18. 软件需支持LIS连接,用户个性化设定， 自定义功能选项，自动记录结果，方便提取和查询，有诊断建议
19. 支持无线联网及有线联网，USB接口支持U盘、打印机、键盘、鼠标等直接连接。
20. 硬件配置：≥15英寸全彩液晶屏；≥16GB容量，可扩展；DDR内存≥2GB