**硬性光学腹腔内窥镜技术参数及要求**

**1.主要用途：**适用于机型迈瑞腹腔镜HD3

**2.技术参数**

2.1直径10mm，30度视野方向，视野角度≥80°，工作长度321mm；

2.2视场中心角分辨率≥7.0C/(°)；

2.3大景深光学视管，有效景深3mm-200mm；

2.4畸变现象低，可减少中心到边缘图像扭曲；

2.5可进行高温高压、环氧乙烷、等温等离子等灭菌，高温高压灭菌次数500次。

**3.性能要求**

3.1**起雾少:**具有防起雾功能；

3.2**图像：**清晰；

**3.3多种灭菌方式兼容:**兼容高温高压、环氧乙烷、低温等离子灭菌；

**3.4大景深:**大景深满足更多临床需求。