**空气波压力治疗系统参数要求**

1、显示屏: ≥5寸液晶

2、输入功率：≧50VA

3、通道：双物理通道

4、支持气囊腔道数：不低于4腔

5、充气速度：可调

6、治疗时间：可调

7、压力范围：0-280mmHg

8、治疗时间: 0-99min

9、治疗模式：不低于12种

10、脉冲间隔时间：20-65秒

11、脉冲持续时间：1-12秒

12、按键：薄膜按键，易于操作

13、时间设定0-60min，步长1min；

14、工作噪音不大于70db