新生儿/小儿持续气道正压呼吸支持系统

技术参数

1、流量调节：0LPM-10LPM

2、氧浓度O2% ： 21%-100%

3、气源供应故障和故障报警 ：听觉报警

4、压力表：0-8kPa（-20~100cmH2O)

5、压力限制（MAX-P）：@0-15LPM ≤6kPa(60cmH20)

6、吸气峰压（PIP）： @5-15LPM0.2-5.7kPa(2-57cmH2O)

7、CPAP/PEEP： @5-15LPM0.03-2.3kPa(0.3-23cmH20)

8、工作噪音：≦60dB（A）

9、安全/性能要求：YY0600.5-2001/YY0893-2013

10、建议适用体重范围：≦10KG

配套医用空气压缩机技术参数

技术参数：

启动方式：带压启动，间歇运转设备

输出流量：≥10L/min（20L/min）

热保护：100℃

电源：A.C. 220V 50Hz

功率：≧28VA