**DSA防护机房装修项目参数**

1.项目地点：高碑店市医院导管室；

2、机房尺寸：长：6.75M宽：5.6M高：3.2M

地面面积：37.8㎡ 顶面墙面：37.8㎡ 墙面墙面：79.04㎡

1. 设备配置：电动平移防护门，移动门电机（含电脑控制系统、电机、轨道和悬挂系统传感器 、光红外传感器 防夹装置、 门机连锁控制系统、内外双控制开关、电动 ）
2. 防护门需求： 1）门扇 方钢25x50mm,1.2mm厚
3. 门框 方钢40x60,2厚+15x15,1mm厚
4. 多层板9mm厚
5. 铅当量4mmpb，高纯铅，铅纯度99%以上
6. 铅玻璃：4mmpb高透光防护铅玻璃

5、彩钢板顶面：面层材料种类：50mm厚净化彩钢板隔墙。采用专用的密封胶填充，防锈、防霉、抗震、隔音、抗菌、保温、防火。

6、墙面防护：四周墙体：370mm砖混墙+50mm硫酸钡水泥，相当于7mmpb；机房顶部：200mm混泥土+50mm硫酸钡水泥，相当于5.5mmpb

地板：200mm混凝土+50mm硫酸钡水泥，相当于5.5mmpb