名称：医用清洗机

技术参数：

1. 电源：AC220V 50Hz;
2. 高温高压360°三重洁净，可支持冷水和热水清洗；
3. 内腔容量不小于30L，配有口腔器械专用清洗篮；
4. 可预约时间；
5. 需配置软水装置，有自动清洗功能；
6. 清洗手机数量不少于16支；
7. 具有安全节能功能；

此款清洗机是30L清洗机，，每个角落都不放过，高温高压加热洗，快速溶解顽固油污；在相应的清洗酶、光亮剂、除锈剂等作用下，将牙科器械、器皿、工具等需清洗的物品的表面及内腔清洗干净，此产品广泛用于中小型口腔医院、综合医院口腔科、牙科门诊、供应室等处对污染种植器械和工具进行新规范清洗！是口腔规范操作的必备新品！

符合规范：符合WS506-2016口腔器械消毒灭菌技术操作规范清洗要求，避免感染。

便捷可预约：30L小容量，

洁净清洗：高温高压全方位多角度旋喷清洗，软水洗涤，光亮剂、清洗酶配合更洁净，配备专业清洗篮、清洗盘架。

台嵌两用：台嵌两用灵活安装，每次清洗用水少于4升，每次低至1°电。

最多可清洗内置不绣钢清洗篮，还可放盘架、器械盒、种植清洗篮等等

自带软水器，可预置盐、清洗酶、清洗剂、光亮剂等液体，