**数字口内影像板扫描处理系统技术参数**

1. 支持磷光片尺寸：0号，1号，2号，3号
2. 像素尺寸≥35μm
3. USB接口需符合USB2.0，USB3.0
4. 鳞光片擦除方式
5. 灰度≥14bit
6. 分辨率≥12Lp/mm
7. 数据格式应为DICOM3.0
8. 操作系统需支持Windows7，Windows8，Windows10
9. 需有自动擦除功能
10. 数据打印需支持DICOM打印机和普通打印机