**全自动免疫印迹分析仪技术参数及要求**

1. 进样模块：大于50个样本位，原始管上机。自动识别样本条码，加样量自动效准。
2. 孵育模块;一次可处理50测试，反应充分，质控结果可靠。
3. 加样模块：加样准确，具有防堵防撞防污染功能，具有空吸和堵针报警。
4. 干燥模块：均匀加热，干燥。
5. 扫描分析：自动识别，图像清晰，判读准确。
6. 支持双向LIS传输。
7. 测试项目至少涵盖抗核抗体谱、免疫性血管炎、免疫性胃肠炎、自免性肝病、自免性糖尿病抗体、自免性肌炎抗体、过敏原检测等。
8. 整机质保：不少于两年
9. 提供安装培训和维修保养培训并考核