负极板回路垫技术参数及要求

1. 外观尺寸(士5%):长度≥950mm 宽度≥500mm，厚度≥10mm.
2. 工作原理:电容式或电阻式负极回路，当电刀处于工作状态时，患者与电刀的负极接口之间将形成有效负极回路，从而使高频电刀能够安全正常工作。
3. 产品可采用直接接触或非直接接触工作方式，支持经规范消毒处理后重复使用。
4. 负极板回路垫连接导线能满足所有品牌高频电刀的接口，规格:长度≥4m。
5. 负极板回路垫可成人儿童通用
6. 有效接触面积最小达到100cm²即可正常工作
7. 产品主体采用医用级导电材质(包括但不限于高分子凝胶、导电织物、导电橡胶等)。
8. 产品有效期≥36个月。
9. 可有效防止电灼伤事故发生，确保手术安全。
10. 可适合大面积烫伤，多毛发，严重消瘦，多斑痕及对负极板过敏的患者使用。
11. 产品通过高温试验，在≥90°C环境下，产品10h外观无明显变化，包装无破损、泄漏。
12. 产品具有良好的生物组织相容性。
13. 产品备良好的阻燃性。
14. 产品具备良好的X射线穿透性。
15. [bookmark: _GoBack]质保年限≥3年。




